Fyzikální praktikum I | úloha VIII

### Kalibrace odporového teploměru a termočlánku – fázové přechody

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:
   1. platinový odporový teploměr (určete konstanty R0, A, B).
   2. termočlánek měď-konstantan (určete konstanty a, b, c)
2. Registrujte časový průběh termoelektrického napětí termočlánku ε(τ) a odporu platinového teploměru R(τ) při ohřevu a varu vody a při tuhnutí cínu. Změřené průběhy graficky znázorněte.
3. Nakreslete graf teplotní závislosti odporu R (kalibrační křivka odporového teploměru) a graf teplotní závislosti termoelektrického napětí ε (kalibrační křivka termočlánku).
4. 4. Ze závislostí ε(τ) a R(τ) dle bodu 2 a kalibračních hodnot dle bodu 1 určete časové závislosti tR(τ) a tε(τ) teplot měřených odporovým teploměrem a termočlánkem při ohřevu vody a tuhnutí cínu. Určené závislosti porovnejte.

Klíčová slova

Fázový přechod, termočlánek, odporový teploměr.

Pokyny k měření:

1. Při realizaci všech teplotních bodů dbejte na dokonalé ustálení teploty.
2. V průběhu měření v parách vroucí vody je možné tavit cín. Cín zbytečně nepřehřejte. Cín se taví přibližně 12 minut (k odměření této doby využijte vypínacích hodin VIPO), v případě, že pícka zůstala teplá po předchozím studentovi, 8 minut. Cín se roztaví vždy několik minut po vypnutí pícky. Po skončení měření pícku zapněte na 3-5 minut a vyjměte termočlánek i teploměr.
3. S vroucí vodou i cínem pracujte opatrně.
4. Pro záznam měření časové závislosti napětí na termočlánku využijte program zapisovač, odpor zaznamenávejte ručně.

Chyba Zpět Literatura

Helena Valentová

0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9

Tomáš Drbohlav, 20. 2. 2012