Fyzikální praktikum I | úloha VI

### Studium reologického chování látek

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské.
2. Pomocí rotačního viskozimetru určete viskozitu newtonovské kapaliny.
3. Pro nenewtonovskou kapalinu změřte závislost zdánlivé viskozity na rychlosti otáčení rotoru a graficky znázorněte.
4. Změřte teplotní závislost viskozity glycerinu pomocí kuličkového viskozimetru v oboru teplot od 25 °C do 35 °C. Graficky znázorněte závislost η = η(T). Určete aktivační energii.
5. Pyknometrickou metodou určete hustotu glycerinu a stanovte podíl vody v glycerinu. Změřenou viskozitu glycerinu srovnejte s tabelovanou hodnotou.

Klíčová slova:

viskozita, newtonovská a nenewtonovská kapalina, teplotní závislost viskozity, pyknometrická metoda měření hustoty

Pokyny k měření:

1. Měřenými kapalinami jsou glycerin a škrob.
2. Pro měření pomocí rotačního viskozimetru je nutné mít v kádince 600 ml vzorku.
3. Počáteční rozsah viskozimetru při měření škrobu nastavte na 104 mPa·s. Škrob změřte s několika různými rotory.
4. V praktiku neměříte čistý glycerin, ale roztok glycerinu a vody. Hustota a viskozita tohoto roztoku silně závisí na jeho složení. Koncentraci roztoku lze pomocí tabulek stanovit z jeho hustoty. Tabulky jsou k dispozici u úlohy.
5. Čas potřebný k temperaci kuličkového viskozimetru můžete využít k práci s rotačním viskozimetrem a měření hustoty glycerinu.
6. Glycerin a kuličku (ocelová o průměru 15,59 mm) v kuličkovém viskozimetru neměňte.
7. Tabulka hustoty roztoku glycerinu a vody
8. Tabulka viskozity roztoku glycerinu a vody

Chyba Zpět Literatura

Helena Valentová

0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2

Tomáš Drbohlav, 13. 2. 2012