Fyzikální praktikum I | úloha XXII

### Diferenční skenovací kalorimetrie

Pracovní úkol:

1. Zpracujte předem změřené kalibrační křivky pro pět kalibračních vzorků, vyhodnote jejich teplotu tání a plochu maxima.
2. Vypočítejte kalibraci teploty a citlivosti, použijte ji k dalšímu měření.
3. Připravte si vzorek polymeru do hliníkového kelímku a změřte jeho DSC termogram. Vyhodnote teplotu zeskelnění Tg a nárůst měrného tepla v oblasti skelného přechodu.
4. Změřte DSC termogram pro vzorek kapalného krystalu, vyhodnote teploty a enthalpie jednotlivých fázových přechodů.

Klíčová slova: tepelná kapacita, fázový přechod 1. druhu, fázový přechod 2. druhu, skelný přechod, diferenční skenovací kalorimetr

Pokyny k měření

1. V praktiku je k dispozici stručný návod k obsluze přístroje, softwaru a lisu na vzorky. Postupujte podle něj.
2. Kelímky na vzorky a vzorky neberte do ruky, vždy použijte pinzetu!
3. Kalibrační křivky jsou již změřené a uložené v počítači.
4. Rychlost ohřevu volte 10 °C/min.
5. Vzorek polymeru měřte v rozsahu teplot uvedeném na obalu, ve kterém je materiál uložen.
6. Kapalně krystalický vzorek měřte v rozsahu teplot od 90 °C do 180 °C.

Chyba Zpět Literatura

Kabinet výuky obecné fyziky

0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7

Tomáš Drbohlav, 16. 2. 2007