Fyzikální praktikum II | úloha 23

### Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte průběh intensity magnetického pole na ose souosých kruhových magnetisačních cívek
   1. v zapojení s nesouhlasným směrem proudu při vzdálenostech 12, 16, 20 cm
   2. v zapojení se souhlasným směrem proudu při týchž vzdálenostech cívek
2. Změřte intensitu magnetického pole uprostřed mezi souosými kruhovými magnetisačními cívkami v zapojení se souhlasným směrem magnetisačního proudu při proměnné vzájemné vzdálenosti cívek 7 až 20 cm.
3. Přesvědčte se, že při Helmholtzově poloze cívek v zapojení se souhlasným směrem proudu je pole na ose cívek v rámci možností homogenní. Pro tento případ stanovte experimentálně konstantu úměrnosti mezi intensitou magnetického pole cívek a napětím indukovaným na detekční cívce a porovnejte ji s teoretickou hodnotou.
4. Proměřte průběh intensity magnetického pole na ose solenoidu.
5. Experimentální výsledky podle bodů 1 až 4 porovnejte s teoretickými výpočty. Veškeré výsledky zpracujte tabelárně a graficky.

Poznámka:

Návod pro měření je uveden ve skriptech [1] na str. 143 - 147. Pokud jde o solenoid, tato část úlohy je obdobou balistického měření intenzity magnetického pole popsaného v [1] na str. 128. Při našich měřeních používáme střídavého proudu síťové frekvence a měříme napětí indukované v detekční cívce podobně jako u souosých kruhových cívek. V blízkosti středu solenoidu posunujeme cívku po několika centimetrech, u okrajů solenoidu jemněji (po 1 cm předem vyzkoušíme podle velikosti změn intenzity magnetického pole).

Vzorce pro výpočet magnetického pole na ose solenoidu jsou uvedeny ve skriptech. Napětí připojujeme na solenoid přes ampérmetr.

Napětí připojuje učitel. Při práci dbáme zvýšené opatrnosti!

Napětí na detekční cívce je přímo úměrné intenzitě magnetického pole solenoidu. Konstanta úměrnosti je dána vzorcem (3) ve skriptech [1].

Chyba Zpět Literatura

Jiří Matas

0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8

Tomáš Drbohlav, 5. 10. 2010