Fyzikální praktikum III | úloha 27

### Kerrův jev v pevné látce

Studijní text k zapůjčení v praktiku

Pracovní úkol:

1. Sestavte aparaturu pro sledování příčného elektrooptického jevu v pevném vzorku. Laser umístěte tak, aby byl zdroj světla polarizován kolmo k vodorovné rovině. (Předem najděte směr snadného průchodu polarizátorů používaných v aparatuře).
2. Změřte závislost intenzity světla dopadající na detektor na napětí přiloženém na elektrody vzorku (nepřekračujte 1kV !). Zpracujte graficky, určete půlvlnné napětí.
3. Ze směrnice závislosti fázového posunu mezi řádným a mimořádným paprskem na čtverci přiloženého napětí určete Kerrovu konstantu vzorku.

Úloha je připravena k měření, zajímat se však o ni může student až po absolvování nejméně 3 úloh a po předchozí domluvě s vedoucí praktika.

Úlohu lze rozšířit o další pracovní úkoly v takovém rozsahu, aby mohla být uznána za 2 úlohy.

Základní vztahy a klíčová slova:

polarizace světla, optická anizotropie, umělý dvojlom, Kerrův elektrooptický jev, PLZT keramika

Pokyny k měření (PDF, ~ 45 kb)

Chyba Zpět Literatura

Hana Kudrnová

0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4

Tomáš Drbohlav, 21. 9. 2011