Praktická fyzika I | úloha IV

### Závislost povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.
2. Sestrojte graf této závislosti.

Klíčová slova

Povrchové napětí, povrchově aktivní látka, odtrhávací metoda měření povrchového napětí.

Pokyny k měření

1. Na torzních vahách lze plynule vyvažovat stáčením torzního vlákna jen v rozsahu stupnice, tj. pouze hmotnosti od 0 do 500 mg. V rámci přípravy odhadněte proto hmotnosti přívažků, které budete muset použít pro daný rámeček při měření roztoků etylalkoholu ve vodě v rozsahu objemových koncentrací 0 až 100 %.
2. Hmotnosti rámečku i přívažků určete přesně vážením na laboratorních vahách.
3. Měřicí metodu si nejprve ověřte změřením povrchového napětí destilované vody. Při měření je nutné dbát o zvýšenou čistotu použitého nádobí a rámečku vzhledem k povrchově aktivním látkám (saponáty, etylalkohol, mastné kyseliny aj.). K měření koncentrační závislosti přistupte až po dosažení dobré shody vašeho experimentálního výsledku pro destilovanou vodu s tabulkovou hodnotou.
4. Při měření koncentrační závislosti je vhodné průběžně sestrojovat pracovní graf, který vám pomůže volit vhodné koncentrace. Při volbě koncentrací si uvědomte, že metoda měření povrchového napětí je pro povrchově aktivní látky metodou analytickou.
5. Uvědomte si, že povrchové napětí závisí na teplotě.

Chyba Zpět Literatura

Kabinet výuky obecné fyziky

0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8

Tomáš Drbohlav, 3. 10. 2011