Fyzikální praktikum III, studijní text pro úlohu 18

### Paměťový osciloskop pro úlohu Laserová dopplerovská anemometrie

Součástí experimentální aparatury úlohy Laserová dopplerovská anemometrie je paměťový osciloskop, který slouží k načtení dopplerovského signálu. Digitální osciloskop se skládá z počítače PC a rychlého 8-bitového převodníku se vstupním zesilovačem (schematicky na obr. 1). Vstupní zesilovač, který má nastavitelné zesílení a posuv nuly (tzv. offset), upravuje signál z fotonásobiče na napětí zpracovatelné převodníkem. Analogově-digitální převodník převádí napětí na 8-bitovou digitální informaci (číslo 0-255), která je v počítači zpracována a uložena do paměti. Průběh světelného dopplerovského signálu snímaného fotonásobičem je do paměti osciloskopu ukládán v konstantních časových intervalech o délce τ = 30.02 us. Jeden načtený soubor obsahuje 4850 hodnot. Po načtení souboru se naměřené' veličiny znázorní na obrazovce.

Obrázek č. 1: Blokové schéma paměťového osciloskopu.

Osciloskop může pracovat ve dvou základních režimech:

1. Opakovací režim: data jsou stále načítána a zobrazována na obrazovce. Režim slouží k nastavení optimálního světelného signálu.
2. Naměření souboru hodnot: osciloskop uloží právě jeden soubor 4850-ti hodnot. Ty je možno postupně prohlížet, odečítat či uložit na disk.

Načtení hodnot se v obou režimech provede pouze při překročení spouštěcí úrovně, kterou lze před měřením nastavit kurzorovými klávesami (`šipka nahoru a dolů`). Nastavená hladina je znázorněna zelenou značkou (---) na levé straně obrazovky. Stiskem libovolné klávesy vždy pokračujeme v měření. Klávesou `Enter` (v opakovacím režimu) zastavíme načítaní a můžeme odečítat vzdálenost jednotlivých bodů posledního signálu. Na obrazovce je zobrazeno cca prvních 600 hodnot načteného signálu. V zobrazené části experimentálních hodnot se lze pohybovat pomocí kurzorových šipek (`<--` a `-->`) nebo lze rolovat o třetinu obrazovky pomocí klávesy `Ctrl` a příslušné kurzorové šipky (`<--` a `-->`). Klávesou Space nastavíme momentální pozici kurzoru jako nulovou, aktuální poloha kurzoru je udávána v levém horním rohu obrazovky. Klávesou `Enter` pokračujeme v dalším měření. Klávesou `Esc` se vracíme do hlavního Menu.

Chyba Zpět Literatura

Hana Kudrnová

0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6

Tomáš Drbohlav, 29. 10. 2002