Fyzikální praktikum III | úloha 16

### Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou

Studijní text (v PDF)

Pracovní úkol:

1. Seřiďte goniometr.
2. Změřte lámavý úhel skleněného hranolu a proměřte indexy lomu čar spektra rtuťové výbojky.
3. Změřte lámavý úhel kyvety a proměřte pro přiloženou kapalinu indexy lomu čar spektra rtuťové výbojky.
4. Naměřené hodnoty zpracujte graficky do disperzních křivek. Vypočtěte střední disperzi, relativní disperzi a Abbeovo číslo pro změřené materiály.
5. Odvoďte výraz pro chybu nepřímého měření indexu lomu. Spočtěte její velikost a diskutujte, kolik desetinných míst indexu lomu tato metoda zaručuje.

Základní vztahy a klíčová slova:

absolutní a relativní index lomu [1],[2,[4]
odraz a lom světla na rozhraní [1],[2],[4]
průchod světla hranolem, deviace paprsku, minimální deviace [4],[6]
disperze světla [3],[4],[6]
kolimátor, dalekohled, gausssův okulár [1],[3],[6]
goniometr [3],[6]

Pokyny k měření (PDF, ~ 100 kb)

Chyba Zpět Literatura

Hana Kudrnová

0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9

Tomáš Drbohlav, 15. 2. 2006