Praktická fyzika I | úloha XI

### Dynamická zkouška deformace látek v tlaku

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte tuhost aparatury K.
2. Proveďte dynamickou zkoušku deformace v tlaku přiloženého vzorku.
3. Výsledek dynamické zkoušky v tlaku graficky znázorněte a určete mezní napětí σ0,2 a σU.

Klíčová slova:

Hookův zákon, elastická a plastická deformace, tuhost aparatury, mez pružnosti

Pokyny k měření:

1. Před upnutím vzorku do deformační aparatury změřte posuvným měřítkem jeho původní délku l0 a mikrometrickým šroubem jeho původní průměr d0.
2. Jedna otáčka kotouče odpovídá zdvihu 0,75 mm, frekvence otáčení kotouče je (0,60±0,01).10-3s-1.
3. Při napájení tenzometru napětím 5,5 V platí pro působící sílu F = α·U, kde U je výstupní napětí a α = (50,0±0,5) N/mV.
4. Pro záznam měření časové závislosti napětí na tenzometrickém odporovém snímači využijte program Zapisovač.
5. Měření křivek skončete u 15 mV.
6. Během měření deformační křivky zpracujte změřenou kalibrační křivku.

Chyba Zpět Literatura

Kabinet výuky obecné fyziky

0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2

Tomáš Drbohlav, 26. 9. 2011