Fyzikální praktikum III, pokyny k měření

### Měření indexu lomu kapalin a skel

#### Návod k měření

1. Laserový paprsek nasměrujte pomocí zrcadla Z do prázdné kyvety (viz obr.1). Změřte vzdálenost d. Pak nalijte do kyvety měřenou kapalinu a odečtěte posunutí bodu dopadu na dno kyvety p.

   Pomocí Snellova zákona spočtěte index lomu n. Úhly stanovte z geometrie experimentu (viz obr.1). Odvození si připravte před měřením a rozmyslete, které veličiny je nutno změřit a přemýšlejte, jak je možno zvýšit přesnost měření. Uveďte pak vše do referátu.

   Obr. 1

2. Kyvetu naplňte měřenou kapalinou a změřte výšku hladiny kapaliny h. Změřte vzdálenost zrcátka od kyvety d a výšku laseru nad stolem v. Úhloměr umístěte do místa, ve kterém paprsek vstupuje do kapaliny (viz obr.2 - pozor: je nutno jej posunout při každé změně úhlu dopadu ). Naměřte alespoň 6 dvojic úhlů , . Ze Snellova zákona spočtěte index lomu. Použijte lineární regrese a stanovte přesnost měření. Zpracujte do tabulky a do grafu.

   Obr. 2

3. Na kruhovou desku s úhloměrem umístěte půlválec plochou stranou ke zdroji (viz obr.3). Otáčením desky měňte úhel dopadu na rozhraní. Abyste měřili spřávně a je nutno půlválec umístit do středu kruhové desky, který je na ní vyznačen. Změřte nejméně 10 dvojic úhlů , beta. Určete n. Použijte lineární regrese a stanovte přesnost měření.

   Obr. 3

4. Do středu kruhové desky umístíme půlválec vypuklou stranou ke zdroji. Otáčením desky hledáme mezný úhel m a pozorujeme zároveň, jak se mění intenzita paprsku odraženého vůči lomenému.

   Obr. 4

Chyba Zpět Literatura

Kabinet výuky obecné fyziky

0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0

Tomáš Drbohlav, 7. 10. 2004