Praktická fyzika III | úloha 2

### Měření parametrů zobrazovacích soustav

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte ohniskovou vzdálenost tenké ploskovypuklé (plankonvexní) čočky jednak Besselovou metodou, jednak metodou dvojího zvětšení.
2. Změřte ohniskovou vzdálenost této čočky Besselovou metodou s modrým a červeným filtrem. Vyhodnoťte barevnou vadu vyšetřované čočky, použijte i výsledku z úkolu 1.
3. Užitím goniometru určete vzdálenost hlavních rovin vyšetřované čočky. Na základě výsledků získaných v bodech 1. a 3. diskutujte, která z uvedených metod měření ohniskové vzdálenosti dle bodu 1. je v uvedeném uspořádání přesnější. Porovnejte relativní chyby měření. Odhadněte systematickou chybu, které se dopouštíme při měření ohniskové vzdálenosti Besselovou metodou.
4. Na fokometru změřte optickou mohutnost čočky a výsledek srovnejte s výsledky měření ohniskové vzdálenosti.

Základní vztahy a klíčová slova:

zobrazení centrovanými optickými systémy, hlavní body soustavy, předmětová, obrazová vzdálenost, zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, tenká a tlustá čočka, paraxiální paprsky, kulová vada čočky, barevná vada čočky

Pokyny k měření (PDF, ~ 100 kb)

Stručný návod k fokometru (PDF, ~ 120 kb)

Chyba Zpět Literatura

Hana Kudrnová

0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6

Tomáš Drbohlav, 15. 9. 2011