Praktická fyzika III | úloha 4

### Měření fotometrického diagramu

Studijní text (v PDF)

Pracovní úkol:

1. Pomocí fotometrického luxmetru okalibrujte normální žárovku (stanovte její svítivost). Pro určení svítivosti normální žárovky (a její chyby) vyneste do grafu závislost osvětlení na převrácené hodnotě kvadrátu vzdálenosti luxmetru od žárovky a proveďte lineární regresi.
2. Lummerovým - Brodhunovým fotometrem proměřte fotometrický diagram žárovky 12 V / 35 W v horizontální nebo vertikální rovině. Jako normál použijte žárovku okalibrovanou v bodě 1. Naměřené výsledky zpracujte graficky. V grafu vyznačte chyby nepřímého měření.
3. Lummerovým - Brodhunovým fotometrem změřte směrovou závislost svítivosti plošného zdroje světla a ověřte platnost Lambertova zákona. Stanovte jas zdroje s relativní chybou výsledku.

Základní vztahy a klíčová slova:

fotometrické veličiny, svítivost, světelný tok, jas, osvětlení, světelné zdroje anizotropní, izotropní, Lambertův zákon, kosinový zářič

Pokyny k měření (PDF, ~ 100 kb)

Chyba Zpět Literatura

Hana Kudrnová

0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0

Tomáš Drbohlav, 15. 9. 2011