Fyzikální praktikum II | úloha 19

### Měření s torzním magnetometrem

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte závislost výchylky magnetometru na proudu protékajícím cívkou. Měření proveďte pro obě cívky a různé počty závitů (5 a 10). Maximální povolený proud obvodem je 4 A.
2. Výsledky měření znázorněte graficky.
3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.
4. Změřte direkční moment vlákna metodou torzních kmitů.
5. Určete magnetický moment magnetu užívaného při měření (v Coulombových i Ampérových jednotkách).

Poznámka:

Cívku napájíme přímo z proudového zdroje, takže není nutné sestavovat obvod podle obr. 1 skript [1]. Proud měříme vnějším ampérmetrem.

Chyba Zpět Literatura

Jiří Matas

0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6

Tomáš Drbohlav, 5. 10. 2010