Fyzikální praktikum III | úloha 18

### Laserová dopplerovská anemometrie

Studijní text (v PDF)

Pracovní úkol:

1. Proveďte kalibraci „optické sondy anemometru“. Použijte uspořádání navržené na obr. 4.6 – 5 v [1]. Parametry optické sondy získáte jednak měřením vzdálenosti interferenčních plošek v průsečíku laserových paprsků metodou projekce, jednak výpočtem z geometrie uspořádání. Oba výsledky porovnejte.
2. Připravte aparaturu k měření rychlosti částic. Zkontrolujte chod paprsků v detekční optice a vymezte prostorovou dírkovou clonu.
3. Na základě průběhu dopplerovských signálů optimalizujte dopplerovský signál na proudění vody v kyvetě.
4. Změřte frekvence dopplerovského signálu na souboru 60 – 80 částic. Převeďte hodnoty frekvence na hodnoty rychlostí. Graficky zpracujte rozložení rychlostí ve vodě formou histogramu. Histogram fitujte funkcí normálního rozdělení a z ní stanovte střední hodnotu rychlosti částic a standardní odchylku nalezeného rozdělení.
5. Diskutujte, jaký vliv na výsledek má to, že parametry optické sondy jsou měřeny ve vzduchu, zatímco měření rychlostí částic probíhá ve vodě.

Základní vztahy a klíčová slova:

Elektromagnetický popis světelné vlny (vlnová délka, frekvence, vlnočet, vlnový vektor) [1],[2],[4],[6].
Interference ve sbíhavých svazcích [1].
Dopplerův princip [6].

Pokyny k měření (PDF, ~ 100 kb)

Návod k programu (PDF, ~ 200 kb)

Chyba Zpět Literatura

Hana Kudrnová

0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4

Tomáš Drbohlav, 16. 2. 2007