Fyzikální praktikum I | úloha XXI

### Měření tíhového zrychlení

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte místní tíhové zrychlení g metodou matematického kyvadla.
2. Změřte závislost doby kmitu fyzického kyvadla na poloze čočky. Měření proveďte pro obě osy otáčení. Graficky znázorněte.
3. Změřte místní tíhové zrychlení g metodou reverzního kyvadla.
4. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického. Srovnejte momenty setrvačnosti reálného kyvadla s jeho matematickou idealizací.

Klíčová slova:

fyzické a matematické kyvadlo, moment setrvačnosti, reverzní kyvadlo, redukovaná délka kyvadla

Pokyny k měření:

1. Doby kmitu měříme digitálními stopkami nebo čítačem `G-2001.500`. Čítač slouží mimo jiné k přesnému měření frekvence v oboru 10 Hz až 60 MHz, doby kmitu od 5 μs až do 100 ms, časových intervalů od 1 μs do 100 s nebo jako ruční stopky pro časové intervaly od 0,1 s do 105 s.
2. Matematické kyvadlo realizujeme koulí poloměru r ≈1.10-2 m, kterou zavěšujeme na nit.
3. K měření délky matematického kyvadla a redukované délky reverzního kyvadla je k dispozici pásové měřidlo. Polohu čočky reverzního kyvadla určujte dotykovým měřidlem.

Chyba Zpět Literatura

Helena Valentová

0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7

Tomáš Drbohlav, 15. 3. 2012