Fyzikální praktikum II | úloha 8

### Měření impedancí rezonanční metodou

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte indukčnosti L(A) , L(B) a vlastní kapacity CA, CB cívek A a B.
2. Určete vzájemnou indukčnost M cívek A a B umístěných ve svorkách 1,2 a 3,4 z měření jejich celkové indukčnosti.
3. Pro jedno zapojení proměřte rezonanční křivku. Naměřený průběh porovnejte graficky s teoretickým a vyhodnoťte míru útlumu, činitel jakosti a náhradní sériový odpor obvodu.
4. Proveďte kalibraci otočného kondenzátoru diferenční metodou a výsledek vyneste do grafu.
5. Měření indukčnosti a vzájemné indukčnosti několikrát opakujte a stanovte chybu měření.

Pokyny k měření (PDF, ~ 120 kb)

Chyba Zpět Literatura

Jiří Matas

0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8

Tomáš Drbohlav, 2. 11. 2010