Procházet otázky :: SZZ na MFF UK

#

- Hlavní strana
- Okruhy
- Projít
- Stáhnout
- Co je potřeba
- Chci přispět
- Kredity

Hledat:

## Prohlížení státnicových textů

## Sběrnice, protokoly

- Struktura sběrnice: datové linky, adresové linky, řídící linky
- Synchronní přenos (vznik události je dán hodinovým signálem) vs. asynchronní přenos (vznik události je určen předcházející událostí - napr. signalizáciou začiatku dát)
- Parametry sběrnice:
  - datová šířka - počet přenášených bitů v jednom okamžiku,
  - kapacita - počet bitů přenesených za čas,
  - rychlost - kapacita sběrnice normovaná k jednotce informace.
- Řízení požadavků:
  - centrální - náhodné, dle pořadí vzniku požadavků, prioritní,
  - distribuované - kolizní (CSMA/CD), token bus, prioritní linka (daisy chain).
- Přenos dat po sběrnici může probíhat buď za účasti procesoru (zdroj CPU cíl), nebo bez. Bez procesoru to může být např.:
  - dávkový režim - domluva mezi CPU a řadičem na době obsazení sběrnice (napr. pomocou zdvihnutia lock flagu na zbernici)
  - kradení cyklů - řadič na dobu přenosu uspí procesor (nelze uspat na dlouho, je to technicky náročnější)
  - transparentní režim - řadič rozezná, kdy procesor nepoužívá sběrnici, obvykle nelze větší přenosy najednou
  - DMA (Direct Memory Access) - speciální jednotka pro provádění přenosů dat (mezi zařízeními a pamětí)
  Jednou z technik, používaných k přenosu dat po sběrnici řadiči DMA, je scatter-gather. Znamená to, že v rámci jednoho přenosu se zpracovává víc ne nutně souvislých bloků dat.
  - scatter - DMA řadič v rámci 1 přenosu uloží z 1 místa data na několik různých míst (např hlavičky TCP/IP - jinak zbytečné kopírování)
  - gather - např. při stránkování paměti - načítání stránek, které fyzicky na disku nemusí být u sebe, složení na 1 místo do paměti.

Příklady sběrnic:

- ISA, EISA
- ATA, ATAPI - UltraDMA, Serial-ATA (SATA)
- SCSI (Small Computer System Interface)
- PCI, PCI-X, PCI Express
- AGP (Advanced Graphics Port)
- USB (Universal Serial Bus)
- FireWire (IEEE 1394)
- RS485

Příbuzné sběrnic:

- IrDA
- Bluetooth
- Wi-Fi, WiMAX