Procházet otázky :: SZZ na MFF UK

#

- Hlavní strana
- Okruhy
- Projít
- Stáhnout
- Co je potřeba
- Chci přispět
- Kredity

Hledat:

## Prohlížení státnicových textů

### Detekce a oprava chyb

- schopnost poznat, že došlo k nějaké chybě při přenosu
- Hammingovy kódy - příliš velká redundance, nepoužívané
- potvrzování (ACK) - viz TCP/IP
  - příjemce si znovu nechá zaslat poškozená/nedoručená data
  - podmínkou existence zpětného kanálu (alespoň half-duplex)
  - jednotlivé vs. kontinuální
  - kladné (ACK) a záporné (NAK)
  - samostatné vs. nesamostatné (piggybacking)
  - metoda okénka
  - selektivní opakování vs. opakování s návratem
- parita - příčná, podélná
- kontrolní součty
- cyklické redundantní součy (CRC)
- druhy chyb: pozměněná data, shluky chyb, výpadky dat
- při chybě nutno vyžádat si celý rámec znovu