Procházet otázky :: SZZ na MFF UK

#

- Hlavní strana
- Okruhy
- Projít
- Stáhnout
- Co je potřeba
- Chci přispět
- Kredity

Hledat:

## Prohlížení státnicových textů

### DNS (Domain Name System)

- Řešení které umožňuje používat symbolická jména místo číselných adres realizované pomocí DNS serverů, distribuované řešení - výpadek i více serverů nevyřadí službu z provozu
- hierarchický (stromový) prostor jmen. Kořenem je tzv. kořenová doména –- tečka, pod ní se v hierarchii nachází domény nejvyšší úrovně (com, edu, cz, uk, ...), strom je možné rozdělit do zón a její správu svěřit někomu dalšímu - právě možnost delegování pravomocí a distribuovaná správa tvoří klíč. vlastnosti DNS a stojí za jeho úspěchem
- DNS servery
  - Primární - zde data vznikají, zde se musí také provádět změny, každá doména obsahuje právě jeden
  - Sekundární -– automatická kopie primárního, průběžně si aktualizuje data, slouží jednak jako záloha pro případ výpadku prim. serveru a také pro rozkládání zátěže, každá doména musí mít alespoň jeden sekundární server
  - Pomocný (caching only) -– slouží jako vyrovnávací paměť pro snížení zátěže celého systému, uchovává si odpovědi a poskytuje je při opakování dotazů dokud jim nevyprší životnost
- Odpovědi z primárního a ze sekundárních serverů jsou autoritatvní – platné. Z pomocného serveru je odpověd neautoritativní - klient může požádat o autoritativní odpověď.

- soubor hosts
- doména, zóna, delegace, TLD, ccTLD, gTLD
- syntaxe jmen, FQDN (plně kvalifikované...)
- IDN
- iterativní dotaz, rekurzivní dotaz, cachování, resolvery, TTL, autoritativní odpověď
- Resource Records (RR) - jednotka informace v DNS
  - formát: `[name type class TLL rdlength rdata]`
  - class - dnes vždy IN (internet)
  - TTL - time to live (doba platnosti záznamu)
  - types - A (IPv4 adresa), NS (hostname nameserveru), MX (mailserver), PTR (domain name pointer - reverse DNS), AAAA (IPv6 adresa), SPF, TXT, SRV, ...
  - rdlength - délka dat, rdata - vlastní data
- DNS protokol - TCP/UDP, truncation