Procházet otázky :: SZZ na MFF UK

#

- Hlavní strana
- Okruhy
- Projít
- Stáhnout
- Co je potřeba
- Chci přispět
- Kredity

Hledat:

## Prohlížení státnicových textů

### Blokujúce a neblokujúce volania

BSD sockety môžu fungovať v dvoch módoch - blokujúcich a neblokujúcich. V blokujúcom móde funkcie nevrátia riadenie programu, kým nie sú spracované všetky dáta - čo môže spôsobiť rôzne problémy (program zamrzne, keď socket načúva; alebo keď socket čaká na dáta, ktoré neprichádzajú). Typicky sa nastavuje neblokujúci mód pomocou fcntl() alebo ioctl()