Fyzikální praktikum III pro učitelské studium | úloha A16

### Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti. Franckův-Hertzův pokus.

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte charakteristiky Franck-Hertzovy trubice při pokojové teplotě a při dvou vyšších teplotách baňky t1, t2. Při nejvyšší teplotě a při teplotě pokojové volte pro napětí kolektoru a urychlující elektrodě malou zápornou hodnotu (do -1V). Při měření při teplotě t1 volte pro toto napětí maximální zápornou hodnotu (cca -35 V).
2. V průběhu ohřívání či chladnutí trubice sledujte na obrazovce osciloskopu změny, ke kterým dochází a kvalitativně je popište. Pokuste se podat vysvětlení těchto změn.
3. Z naměřených závislostí určete kontaktní rozdíl potenciálů mezi katodou a urychlující elektrodou trubice, resonanční a ionizační potenciál atomů rtuti a vlnovou délku odpovídající resonančnímu přechodu. Objasněte proč je vhodné ionisační potenciál určovat při nižší teplotě pícky než potenciál excitační.

Základní vztahy a klíčová slova:

Bohrův model stavby atomů, energetické hladiny, základní a excitovaný stav. Srážky elektronů s atomy. Srážky prvního a druhého druhu. Střední volná dráha částice. Energie elektronu v elektrickém poli. Resonanční potenciál, ionizační potenciál. Franck-Hertzova trubice, funkce jednotlivých elektrod [6],[10].

Pokyny k měření

Chyba Zpět Literatura

Hana Kudrnová

0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 7

Tomáš Drbohlav, 4. 11. 2004