Fyzikální praktikum II | úloha 14

### Relaxační kmity

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Proměřte voltampérovou charakteristiku diaku a z ní určete:
   1. spínací napětí při obou polaritách UBO1, UBO2
   2. pokles napětí na diaku při překročení spínacího napětí ΔU (při obou polaritách)
   3. tzv. symetrii diaku |UBO1 - UBO2|.
2. Zapojte diak jako zdroj relaxačních kmitů a změřte závislost periody těchto kmitů T na časové konstantě τ = RC obvodu při konstantním napětí zdroje (cca 40 V). Kmitočet relaxačních kmitů měřte běžně čítačem, při několika řádově různých hodnotách však též přímo osciloskopem a porovnáním s kmitočtem generátoru (pomocí Lissajousových obrazců). V referátu porovnejte přesnost použitých metod měření kmitočtu.
3. Změřte závislost frekvence kmitů f na napětí zdroje UO. Pomocí osciloskopu určete z amplitud relaxačních kmitů hodnoty zhášecího napětí Uzh a naměřené hodnoty ověřte výpočtem.

Pokyny k měření

Chyba Zpět Literatura

Jiří Matas

0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3

Tomáš Drbohlav, 16. 2. 2011