Fyzikální praktikum III | úloha 6

### Studium ohybových jevů v laserovém svazku

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Ze změřeného ohybového obrazce zobrazeného na milimetrovém papíru určete mřížkovou konstantu mřížky.
2. Pomocí aparatury proměřte ohybové obrazce: mřížky, 2 vybraných štěrbin, 2 vybraných dvojštěrbin. Zpracováním měření určete parametry použitých difrakčních prvků.
3. Okalibrujte mikroskopový okulár metodou postupných měření a lineární regresí, odhadněte relativní chybu kalibrace.
4. Mikroskopem změřte parametry všech použitých difrakčních prvků.
5. Výsledky měření v úkolech č.1, č.2 a č.4 srovnejte a diskutujte, v kterém případě jsou spočtené parametry zatíženy nejmenší chybou.

K referátu přiložte vytištěné ohybové obrazce.

Základní vztahy a klíčová slova:

Fraunhoferova difrakce na mřížce, štěrbině a dvojštěrbině [1],[3],[4]
Podmínky pro polohy maxim a minim, intenzita Fraunhoferova ohybu [1], [3],[4]

Pokyny k měření (PDF, ~ 100 kb)

Návod k programu (PDF, ~ 200 kb)

Chyba Zpět Literatura

Hana Kudrnová

0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9

Tomáš Drbohlav, 16. 2. 2010