Praktikum z atom. a jad. f. | úloha A13

### Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu

Studijní text (v PDF)

Pracovní úkol:

1. Změřte V-A charakteristiky magnetronu při konstantním magnetickém poli. Rozsah napětí na magnetronu volte 0-200V (s minimálním krokem 0.1-0.3V v oblasti skoku). Proměřte 10-15 charakteristik v rozsahu magnetizačních proudů 0-2.5A.
2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického napětí (např. numerickou derivací). Získané hodnoty zpracujte graficky a určete z nich měrný náboj elektronu. Diskutujte přesnost výsledku.
3. Z naměřeného souboru dat vytvořte jeden graf závislosti anodového proudu magnetronem IA na magnetické indukci B při konstantním anodovém napětí UA a popište jej.

Chyba Zpět Literatura

Vojtěch Hanzal

0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3

Tomáš Drbohlav, 27. 9. 2007