Fyzikální praktikum I | úloha XIV

### Studium teplotní závislosti povrchového napětí

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.
2. Měřenou závislost znázorněte graficky, do grafu vyneste chybové úsečky. Závislost aproximujte kvadratickou funkcí.

Klíčová slova:

povrchové napětí, měření povrchového napětí metodou bublin

Pokyny k měření:

1. Kapalinou v mikromanometru je voda.
2. Pro měření je vhodné nastavit rameno mikromanometru tak, aby úhel sklonu byl 30°.
3. Proveďte odhad očekávaných změn Δpmax pro daný teplotní rozsah na základě tabulkových hodnot povrchového napětí destilované vody.
4. Před měřením teplotní závislosti σ je nutné si řádně osvojit metodiku měření touto metodou změřením σ za pokojové teploty.
5. Voda z aspirátoru se musí vypouštět dostatečně pomalu, aby tvorba bublin probíhala za přibližně rovnovážného stavu.

Chyba Zpět Literatura

Helena Valentová

0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0

Tomáš Drbohlav, 13. 2. 2012