Fyzikální praktikum III | úloha 21

### Koherentní optický procesor

Studijní text (v PDF)

Pracovní úkol:

1. Na optickém stole je sestaven Koherentní optický procesor. Na obr. v „Pokynech měření“ (nebo skripta str. 188) je vyznačeno schematické uspořádání a vyznačeny ohniskové délky čoček, které jsou v úloze k dispozici. Ověřte, zda čočky Č1 a Č2 zachovávají rovnoběžnost paprsků. Spočtěte a ověřte rozšíření paprsku použitým teleskopem. Změřte zvětšení obrazu předmětu v rovině P3 a zvětšení obrazu Fourierova spektra v rovině P4.
2. Pozorujte Fourierovský obraz následujících tří předmětů umístěných v rovině P1:
   - čtvercového otvoru
   - soustavy rovnoběžných pruhů
   - síťky

   Proměřte Fourierova spektra těchto předmětů v rovině P2 nebo P4 a z naměřených údajů vypočítejte rozměry předmětů, tj. velikost stran čtvercového otvoru, šířku a periodu soustavy rovnoběžných pruhů a periodu a šířku pruhů síťky.

3. Parametry předmětů z úkolu 2 změřte mikroskopem, který je v úloze č. 6, č. 30 nebo č. 14. Porovnejte hodnoty vypočtené z Fourierova spektra s přímým měřením mikroskopem.
4. Po dohodě s vyučujícím vyberte a kvalitativně ověřte některou z vlastností Fourierovy transformace, které jsou uvedeny v odd. 4.10.2 části I skript nebo na www.
5. V rovině P1 umístěte vybraný předmět. Do roviny P2 vkládejte různé filtry a zkoumejte jejich vliv na geometrický obraz v rovině P3. Pozorované jevy vysvětlete.

Pokyny k měření (PDF, ~ 100 kb)

Chyba Zpět Literatura

Hana Kudrnová

0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9

Tomáš Drbohlav, 9. 3. 2009