Fyzikální praktikum II | úloha 11

### Charakteristiky diod

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106
2. Změřte voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody (KZ 703) pomocí převodníku UDAQ-1408E.
3. Pro Zeyerovu diodu určete její dynamický vnitřní odpor v propustném směru při proudu 200 mA a v závěrném směru pro proud 400 mA.
4. Určete odpovídající Zenerovo napětí UZ.
5. Zakreslete do V-A charakteristiky zatěžovací přímku pro napětí zdroje U1 = -9 V a proud I = 400 mA.
6. Sestavte stabilizátor napětí a ověřte jeho funkci.

Chyba Zpět Literatura

Jiří Matas

0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3

Tomáš Drbohlav, 3. 10. 2011