Praktikum z atom. a jad. f. | úloha A16

### Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte charakteristiky Franck-Hertzovy trubice s parami rtuti při pokojové teplotě a při dvou vyšších teplotách baňky t1, t2. Při nejvyšší teplotě a při teplotě pokojové volte pro napětí kolektoru proti urychlující elektrodě malou zápornou hodnotu (do -1 V). Při měření při teplotě t1 volte pro toto napětí maximální zápornou hodnotu (cca -35 V).
2. V průběhu ohřívání trubice na teplotu t2 sledujte změny, ke kterým dochází a kvalitativně je popište. Proud trubicí udržujte v dovolených mezích (do 50 nA) vhodnou volbou žhavícího napětí (v rozmezí od 4 do 6 V). Pokuste se podat vysvětlení těchto změn.
3. Z naměřených závislostí určete kontaktní rozdíl potenciálů mezi katodou a urychlující elektrodou trubice, resonanční a ionizační potenciál atomů rtuti a vlnovou délku odpovídající resonančnímu přechodu. Objasněte proč je vhodné ionisační potenciál určovat při nižší teplotě pícky než potenciál excitační.
4. Změřte charakteristiku Franck-Hertzovy trubice s neonem až do 99 V. Při měření sledujte, jak se při nárůstu napětí U1 mění počet svítících vrstev v prostoru mezi mřížkami. Pomocí manuálního nastavení napětí U1 určete závislost počtu svítících vrstev na jeho velikosti.

Literatura

Návod, FPUO [3]

Úloha byla modernizována a rozšířena s podporou projektu 992/2009 FRVŠ.

Chyba Zpět Literatura

Vojtěch Hanzal

0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0

Tomáš Drbohlav, 25. 1. 2010