Fyzikální praktikum I | úloha VII

### Studium kmitů vázaných oscilátorů

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte dobu kmitu T0 dvou stejných nevázaných fyzických kyvadel.
2. Změřte doby kmitů Ti dvou stejných fyzických kyvadel vázaných slabou pružnou vazbou vypouštěných z klidu při počátečních podmínkách:
   1. y1=y2=B ... doba kmitu T1
   2. y1=-y2= B ... doba kmitu T2
   3. y1=0, y2= B
      1. doba kmitu T3
      2. doba T4/4, za kterou dojde k maximální výměně energie mezi kyvadly
3. Vypočtěte kruhové frekvence ω0, ω1, ω2, ω3 a ω4 odpovídající dobám T0,T1, T2, T3 a T4, ověřte měřením platnost vztahů odvozených pro ω3 a ω4.
4. Vypočtěte stupeň vazby κ.
5. Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení závěsu kyvadla a graficky znázorněte.

Klíčová slova

vázané mechanické oscilátory, stupeň vazby

Pokyny k měření:

1. Nejprve si ověřte, zda obě nevázaná kyvadla kmitají se stejnou frekvencí. Není-li tomu tak, lze frekvence upravit pohybem šroubu po závěsu umístěném pod čočkou kyvadla.
2. Pro dodržení počátečních podmínek je k dispozici mechanické spouštěcí zařízení připevněné ke stěně u spodní části kyvadel.
3. Vazbu realizujte pružinami pouze v horní polovině závěsů a dbejte, aby pružina byla upevněna na obou kyvadlech ve stejné vzdálenosti od uložení závěsů.
4. Promyslete si, při kterém měření můžete zvýšit jeho přesnost změřením doby více kmitů a kdy budete naopak měřit pouze část doby kmitu.
5. Pracovní úkol 2 změřte pro dvě různé pružiny, nezapomeňte udat polohu vazby. Pracovní úkol 5 proměřte pro jednu pružinu.

Chyba Zpět Literatura

Helena Valentová

0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8

Tomáš Drbohlav, 14. 2. 2012