Fyzikální praktikum I | úloha X

### Rychlost šíření zvuku

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Určete rychlost šíření podélných zvukových vln v mosazné tyči metodou Kundtovy trubice. Z naměřené rychlosti zvuku stanovte modul pružnosti v tahu E materiálu tyče.
2. Změřte rychlost zvuku ve vzduchu a v oxidu uhličitém pomocí uzavřeného resonátoru. Výsledky měření zpracujte metodou lineární regrese a graficky znázorněte.
3. Vypočítejte Poissonovu konstantu κ oxidu uhličitého z naměřené rychlosti zvuku.

Klíčová slova:

rychlost šíření zvuku (v plynu, v pevné látce), uzavřený rezonátor

Pokyny k měření:

1. Odhadněte, jaká bude nejnižší rezonanční frekvence uzavřeného rezonátoru délky 0,8 m naplněného vzduchem resp. kysličníkem uhličitým. Tento odhad vám bude sloužit k nastavení vhodného frekvenčního rozsahu RC generátoru při měření a ke kontrole, zda byla výměna plynu v rezonátoru řádně provedena.
2. Ve vzduchu proveďte měření při konstantní délce rezonátoru i konstantní frekvenci zdroje, v CO2 pouze při konstantní délce rezonátoru.
3. Manipulaci s tlakovou nádobou mohou provádět pouze osoby k těmto úkonům školené. V praktiku jsou to pouze odborní instruktoři.
4. Kysličník uhličitý se v trubici drží i při otevřených ventilech. Proto je před měřením rychlosti ve vzduchu třeba pomocí balónku provést výměnu tohoto plynu za vzduch. O postačující výměně se přesvědčíte např. stabilizací základní rezonanční frekvence (rezonanční frekvence se nesmí měnit při dalším profouknutí trubice pomocí balónku a musí odpovídat odhadu pro použitou délku rezonátoru a tabulkovou hodnotu rychlosti zvuku).

Chyba Zpět Literatura

Helena Valentová

0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3

Tomáš Drbohlav, 13. 2. 2012