Fyzikální praktikum I | úloha III

### Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Pro tři vodorovné trubice s různými poloměry kruhového průřezu, které jsou opatřeny manometry, změřte závislost objemového průtoku Qv na úbytku statického tlaku Δp na vyšetřované délce trubice l ve směru proudění.
2. Sestrojte grafy závislosti Qv = Qv(p).
3. Ze směrnice závislosti Qv = Qv(p) v oblasti laminárního proudění určete poloměr trubice.
4. Upravený poloměr dosaďte do vztahů pro výpočet Re a k.
5. Sestrojte graf závislosti k = k(Re), kde k je součinitel odporu trubice a Re je Reynoldsovo číslo. Do grafu vyneste teoretickou závislost pro laminární i turbulentní proudění.

Klíčová slova

laminární a turbulentní proudění, Poiseuillova rovnice, součinitel odporu trubice, Reynoldsovo číslo

Pokyny k měření

- Vysvětlete, proč u některých trubic kolísala během měření výška vodního sloupce v manometru. Odhadněte maximální změnu (Δh/h) během jednoho měření v %.
- V oblasti laminárního proudění změřte dostatečný počet experimentálních bodů.
- Závislost Qv = Qv(p) (resp. k = k(Re)) vyneste pro všechny měřené trubice do jednoho grafu.

Chyba Zpět Literatura

Helena Valentová

0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4

Tomáš Drbohlav, 16. 4. 2012