Fyzikální praktikum II | úloha 9

### Charakteristiky termistoru

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 mA a graficky ji znázorněte.
2. Změřte teplotní závislost odporu termistoru v teplotním intervalu přibližně 180 až 380 K.
3. Graficky znázorněte závislost logaritmu odporu R termistoru na 1/T a vyhodnoťte velikost materiálových veličin R∞ a B, aktivační energie U a teplotního součinitele odporu při pokojové teplotě.
4. Stanovte teplotu termistoru v maximu charakteristiky, případně v některých dalších bodech a tepelný odpor K.

Poznámky:

počítačové zpracování podle 2. vydání skript je vypuštěno
nezaměňujte teplotní součinitel termistoru a platinového odporu/teploměru (ve skriptech obojí označeno )
napětí, proud a odpor měříme digitálními multimetry PU 510. Použití vysvětlí vyučující.

Chyba Zpět Literatura

Jiří Matas

0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4

Tomáš Drbohlav, 5. 10. 2010