Fyzikální praktikum I | úloha XII

### Měření viskozity

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte dynamickou viskozitu destilované vody při pokojové teplotě metodou výtoku kapaliny kapilárou z Mariotteovy láhve.
2. Určete teplotní závislost kinematické viskozity destilované vody v oboru teplot od 20 °C do 60 °C pomocí Ubbelohdeova viskozimetru.
3. Sestrojte graf teplotní závislosti kinematické viskozity. Určete aktivační energii děje.

Klíčová slova:

dynamická a kinematická viskozita, Poiseuillova rovnice, Reynoldsovo číslo, teplotní závislost viskozity

Pokyny k měření:

1. Před měřením odlehlosti se přesvědčte, zda je v Mariotteově lahvi dostatek destilované vody pro všechna měření. Pokud budete vodu v průběhu měření dolévat, je třeba odlehlost určit znovu.
2. Při měření katetometrem lze dosáhnou přesnosti měření 0,01 mm. Aby však hledaná délka byla s touto přesností skutečně změřena, je třeba naprosto pevného podstavce. Přesnost měření v laboratoři je 1 mm.
3. Protože u obou částí úlohy vznikají při měření časové prostoje (delší doba měření v případě Mariotteovy lahve, doba potřebná ke stabilizaci zvolené teploty u Ubbelohdeova viskozimetru), je vhodné po zvládnutí jedné metody začít současně měřit i druhou část úlohy a měření provádět paralelně. Začněte měřením teplotní závislosti!
4. Vyjádříte-li graficky teplotní závislost kinematické viskozity v souřadnicích ln ν vs. 1/T, lze směrnice takto linearizované závislosti určit aktivační energii tohoto transportního procesu.

Chyba Zpět Literatura

Helena Valentová

0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8

Tomáš Drbohlav, 13. 2. 2012