Praktická fyzika I | úloha XXI

### Měření tíhového zrychlení

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte místní tíhové zrychlení g metodou reverzního kyvadla.
2. Změřte místní tíhové zrychlení g metodou matematického kyvadla.

Klíčová slova:

Fyzické a matematické kyvadlo, moment setrvačnosti, reverzní kyvadlo, redukovaná délka kyvadla.

Pokyny k měření:

1. Doby kmitu měříme digitálními stopkami nebo čítačem `G-2001.500`. Čítač slouží mimo jiné k přesnému měření frekvence v oboru 10 Hz až 60 MHz, doby kmitu od 5 μs až do 100 ms, časových intervalů od 1 μs do 100 s nebo jako ruční stopky pro časové intervaly od 0,1 s do 105 s.
2. Matematické kyvadlo realizujeme koulí, kterou zavěšujeme na nit.
3. K měření délky matematického kyvadla a redukované délky reverzního kyvadla je k dispozici pásové měřidlo. Polohu čočky reverzního kyvadla určujte dotykovým měřidlem.

Chyba Zpět Literatura

Kabinet výuky obecné fyziky

0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4

Tomáš Drbohlav, 26. 9. 2011