Fyzikální praktikum III pro učitelské studium | úloha 15

### Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte světelnou charakteristiku polovodičového laseru. Současně změřte voltampérovou charakteristiku v proudovém rozmezí 0-118 mA. Naměřené závislosti zpracujte graficky. Stanovte prahový proud I0.
2. Pomocí rtuťové výbojky okalibrujte stupnici monochronmátoru.
3. Změřte emisní spektrum polovodičového laseru při 80 a 115 mA proudu laserem. Určete vlnovou délku stimulované emise a diskutujte kvalitativní změny na spektrech při změně napájecího proudu.
4. Určete výkonovou účinnost laseru pro i = 115 mA.

Základní vztahy a klíčová slova:

pásová energetická struktura polovodiče, PN (NP) přechod, závěrný (propustný) směr, injekce PN (NP) přechodu, spontánní a stimulovaná emise, rezonátor, modová struktura záření [1], [2], [9], [12].

Pokyny k měření (PDF, ~ 100 kb)

Chyba Zpět Literatura

Hana Kudrnová

0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 7

Tomáš Drbohlav, 4. 11. 2004