Fyzikální praktikum III pro učitelské studium | úloha 2

### Měření parametrů zobrazovacích soustav

Studijní text

Pracovní úkol:

1. Změřte ohniskovou vzdálenost ploskovypuklé čočky jednak Besselovou metodou, jednak metodou dvojího zvětšení.
2. Odhadněte systematickou chybu, které se dopouštíme při měření ohniskové vzdálenosti Besselovou metodou a metodou dvojího zvětšení. Předpokládejte, že vzdálenost hlavních rovin je 4 mm.
3. Diskutujte, která z uvedených metod měření ohniskové vzdálenosti je v uvedeném uspořádání přesnější.
4. Změřte kulovou vadu vyšetřované ploskovypuklé čočky v obou polohách čočky vůči dopadajícímu záření pro dvě vzdálenosti předmětu a1 = 30 cm, a2 = 60 cm. Získané výsledky zpracujte do jednoho grafu a porovnejte.

Základní vztahy a klíčová slova:

zobrazení centrovanými optickými systémy, hlavní body soustavy, předmětová, obrazová vzdálenost, zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, tenká a tlustá čočka, paraxiální paprsky, kulová vada čočky [1],[4],[6]

Pokyny k měření (PDF, ~ 100 kb)

Chyba Zpět Literatura

Hana Kudrnová

0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9

Tomáš Drbohlav, 14. 9. 2004